Durchsatzleistung:  
Bis 45 t/h  
  
Stromverbrauch:   
Max. 68 kW/h  
  
Spannungsversorgung:   
400/230 V / 50 Hz  
  
Abmaße:   
  
Höhe:  
164 cm  
  
Breite:   
198 cm  
  
Tiefe:   
180 cm  
  
Gewicht:  
2.200 Kg

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steuerung:   
SPS mit CPU-Modul, frei programmierbar / Operator Panel  
  
Schutzklasse:   
Maschine: Zone 21  
  
Aufstellungsort:  
Zone 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Betrieb: Automatik- oder Handbetrieb  
  
Lieferumfang: Maschinendokumentation, ATEX-Erklärung, CE–Erklärung, Steuerungs-Software, Elektronikschaltplan, Wartungsplan, Bedienungsanleitung